**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: 07 / 01 / 202…

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**

 **Tel:**

 **Mail:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **Crocodile LB 925** | **Hệ thống Elisa tự động****Model: Crocodile LB 925** **Hãng sản xuất: Berthold – Đức** **Xuất xứ: Đức** **1. Tính năng kỹ thuật:** * Hệ thống Elisa tự động Crocodile chỉ cần đặt khay vi thể vào vị trí và “Click”, không cần thêm bất kỳ thao tác thủ công nào.

Thay thế cho hệ thống cần nhiều thiết bị khác nhau (tiêm kháng thể + lắc + ủ + rửa + đọc) để thực hiện xét nghiệm ELISA* Hệ thống Elisa tự động Crocodile LB 925 là hệ thống tự động thao tác chuẩn bị xét nghiệm ELISA nhỏ gọn, cho hiệu suất cao và tích hợp tất cả tính năng trên, tối ưu hóa quy trình, cùng như thời gian cho người sử dụng
* Chỉ sử dụng phân tích cho phiến 96 giếng
* Ứng dụng xét nghiệm ELISA trong: chuẩn đoán thú y, thực phẩm, nghiên cứu lâm sàng

**2. Thông số kỹ thuật:*** Xét nghiệm cho khay vi thể 96 giếng
* Môi trường vận hành: 10~350C, 75%RH (không đọng sương)
* Nguồn điện: 100/240 V AC; 24 V DC/ 3.3A
* Kích thước (HxWxD) 25.8x26.3x62.6 cm
* Khối lượng: 14.8 kg
* Cổng kết nối: USB
* ***Giai đoạn ủ:***
* Điều khiển nhiệt độ: nhiệt độ xung quanh +40C đến 550C
* Độ ổn định nhiệt độ: ±10C trên phiến tại 370C
* Thời gian ủ: tùy chỉnh chương trình
* ***Giai đoạn tiêm tráng kháng thể:***
* Thực hiện bởi 4 bơm độc lập, tăng độ chính xác khi điều khiển
* Lưu lượng thể tích: 10~2000 µL
* Độ chính xác: < 5% tại 100 µL
* Độ đúng: < 2% tại 100 µL
* ***Giai đoạn rửa:***
* Với 08 vòi rửa và 08 vòi hút song song
* Lưu lượng thể tích: 25~1000 µL
* Chế độ rửa: tiêu chuẩn, rửa tràn, rửa ngâm, rửa 02 điểm, rửa quét
* ***Giai đoạn lắc*** tuyến tính: 5~20 Hz
* ***Phần mềm phân tích MikroWin 10 Lite:***
* Với chức năng điều khiển và đánh giá, xử lý dữ liệu kết quả ELISA (định tính và định lượng)
* Chức năng điều khiển:
* Thiết lập thời gian đọc
* Định vị giếng đọc và định dạng loại khay vi thể (phiến)
* Đánh giá dữ liệu:
* Nhập các thông tin của phiến (tên mẫu, tiêu chuẩn, quy trình điều khiển), đặt ID mẫu
* Xác định giới hạn định tính lên đến 10 tỷ lệ tính toán khác nhau
* Định lượng nồng độ: (ví dụ: tính toán nội suy, đo 4 tham số logic, tính toán log, hồi quy)
* Đường cong định lượng động học Kinetic lên đến 12 diểm (giá trị Min/Max, Vmax, AUC, thời gian)
* Quét giá trị giảm độ hấp thu
* Xuất kết quả phân tích ở dạng ma trận (theo ô hình phiến) hoặc dạng danh sách
* Định dạng file dữ liệu mặc định hoặc excel, word … (kết nối LAN)

**3. Cung cấp bao gồm:** * Thân máy chính gồm 05 module
* 03x Chai đựng dung môi rửa
* 01x Chai đựng dung môi thải
* Phần mềm điều khiển và phân tích kết quả MikroWin 10 Lite
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt
 | **01** | **Bộ** |  |  |
| **Tổng** |  |
| **Thuế VAT 10%** |  |
| **Tổng cộng**  |  |
| **Bằng chữ:**  |

 **ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành chuyển hàng đến Bên Mua;

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng:

* Đặt hàng: 06 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:****sales@vietnguyenstore.com*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****P. GIÁM ĐỐC** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |