**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: 07 / 01 / 202…

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**

**Tel:**

**Mail:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/**  **Code** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** |
| **1** | **Apollo 11 LB 913** | **Máy đọc ELISA độ chính xác cao**  **Model: Apollo 11 LB 913**  **Hãng sản xuất: Berthold – Đức**  **Xuất xứ: Đức**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * Apollo 11 là máy đọc ELISA với chế độ đo độ hấp thu của khay vi thể, với nguồn sáng tuổi thọ cao LED * Chức năng tự động kiểm tra và tự động hiệu chuẩn hệ quang trước mỗi lần đo * **Ứng dụng:** đọc ELISA, phản hồi genes (beta - galactosidase, alkaline phosphatase...), định lượng nội độc tố, định lượng DNA, định lượng protein * Đáp ứng các quy định CE: 73/23/EEC và 89/336/EEC   **2. Thông số kỹ thuật:**   * ***Detector:*** silicon photo diode * ***Nguồn sáng:*** LED * Khoảng bước sóng: 400~700 nm * ***Bộ lọc bước sóng:*** 06 vị trí (04 bộ lọc chuẩn (405, 450, 492, 595 nm) và 02 khay trống) * ***Khoảng trắc quang***: 0.000 ~3.600 OD * Độ phân giải: 0.001 OD * Độ chính xác: >1% và 0.005 OD (trong khoảng 0~2.5 OD) * Độ đúng: >0.5% và 0.005 OD (trong khoảng 0~2.5 OD) * Đo khay vi thể từ 12, 24, 48, 96 giếng * ***Tốc độ đọc:*** 20 giây mỗi bước sóng * Tốc độ lắc: 4 tốc độ với 4 biên độ * Cổng kết nối: USB * Nhiệt độ bảo quản: 0~400C * Nhiệt độ vận hành: 15~350C; 10~80% RH (không đọng sương) * Kích thước (WxDxH): 210x281x160 mm * Khối lượng: 3kg   **Máy tính + máy in**  *Cấu hình tối thiểu máy tính:*   * Intel **Core i3** ≥3.1GHz * DDRII ≥4GB * HDD ≥500GB * LAN 10/100   *Cung cấp kèm theo:* Chuột, bàn phím, CD RÔM, USB, màn hình ≥ LCD 19.5”  *Cấu hình tối thiểu máy in:*  **In Laser trắng đen khổ A4**, độ phân giải 600 dpi, USB2.0, Bộ nhớ: 8Mb. Tốc độ in: 18ppm, Wireless.  **3. Cung cấp bao gồm:**   * Thân máy chính * 04x Kính lọc bước sóng (405, 450, 492, 595 nm) * 01x Phần mềm PhotoRead * 01x Bộ máy tính + máy in * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt | **01** | **Bộ** |  |  |
| **2** | **PHMP** | **Máy ủ lắc khay vi thể**  **Model: PHMP**  **Hãng sản xuất: GRANT (U.K)**  **Xuất xứ: U.K**   1. **Thông số kỹ thuật:**  * Khả năng ủ: 2 khay vi thể (cao 18mm) * Khoảng nhiệt độ cài đặt: nhiệt độ môi trường xung quanh + 5°C ~ 60°C (khả năng gia nhiệt nhanh) * Độ ổn định: ± 0.1°C * Độ đồng đều: ± 0.25°C * Tốc độ lắc: 250~1200 rpm * Cài đặt tốc độ với bước tăng 10 rpm * Biên độ lắc: 2 mm  * Chức năng: hoạt động liên tục, cài đặt thời gian với chuông báo hoặc thiết bị tự động tắt * Hẹn giờ: 1 phút ~ 96 giờ (+/- 1 phút) * Tích hợp nắp kín làm tăng độ ổn định và độ đồng đều nhiệt độ, chống ngưng tụ * Màn hình LCD 2x16 ký tự * Nguồn điện: Input AC 120-230V, 50/60Hz Output DC 12V * Công suất tiêu thụ: 40W (3.3A) * Kích thước (HxDxW) 125x250x265 mm * Khối lượng: 6.1 kg  1. **Cung cấp bao gồm:**  * Thân máy chính chính * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt | **01** | **Bộ** |  |  |
| **3** | **NC-100** | **Máy rửa khay vi thể**  **Model: NC-100**  **Hãng sản xuất: HERCUVANT**  **Xuất xứ: Malaysia**  **1. Tính năng kỹ thuật:**   * NC-100 điều khiển thông qua màn hình trực tiếp trên thân máy * Mức dung môi rửa còn lại ≤ 1uL * Vận hành với hơn 100 chương trình tùy chọn cài đặt * NC-100 được trang bị bộ lọc ngăn chặn sự tắt nghẽn và sinh bọt trong đường ống   **2. Thông số kỹ thuật:**   * Phù hợp với các loại khay vi thể 96 giếng (loại đáy phẳng, đáy tròn hoặc đáy chữ V) * Loại rửa đầu 08 kim rửa * Phương pháp rửa: rửa 1 điểm, 2 điểm hoặc nhiều điểm đồng thời * Thể tích rửa: 50~2000 uL (cài đặt bước tăng 50uL) * Lượng dung môi còn lại sau rửa: ≤ 1uL * Số lần tối đa cài đặt khi rửa: 99 lần * Kênh rửa 03 kênh; * Chương trình: 100 * Độ chính xác pha phối: ≤ 2% tại 300uL * Độ chính xác tương đối khi tiêm dung môi: CV ≤ 1.5% tại 300uL * Cài đặt thời gian ngâm và lắc: 19 phút 59 giây * Cổng kết nối: USB * Môi trường vận hành: 4~450C, ≤ 70% RH * Nguồn điện: AC 110~240V, 50/60Hz * Kích thước (WxDxH) 345x460x200 mm * Khối lượng: 12 kg   **3. Cung cấp bao gồm:**   * Thân máy chính * 01x Đầu rửa 08 kim * 03x Chai đựng dung môi rửa 2,5 lít * 01x Chai đựng dung môi thải 2,5 lít * 01x Cáp nguồn * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt | **01** | **Bộ** |  |  |
| **Tổng** | | | | | |  |
| **Thuế VAT 10%** | | | | | |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  |
| **Bằng chữ:** | | | | | | |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, bảo hành chuyển hàng đến Bên Mua;

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đường Phúc Diễn, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng:

* Đặt hàng: 06 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)*** * ***H/p:*** *0932 664422* * ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:***[*sales@vietnguyenstore.com*](mailto:sales@vietnguyenco.vn)   [*longvietnguyenco@gmail.com*](mailto:longajhcm@gmail.com) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **P. GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN HOÀNG LONG** |