**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày:… /…/ 202…

Số: L200101 /DLHCM/01

**Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG**

**Tel:**

**Mail:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/**  **Code** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** |
| **1** | **Hydra IIC** | **Máy phân tích thủy ngân Hg cho mẫu lỏng và mẫu rắn**  **Model: Hydra IIC**  **Hãng sản xuất: TELEDYNE – Mỹ**  **Xuất xứ: Mỹ**   1. **Tính năng kỹ thuật:**  * Dễ bảo trì chất xúc tác và bẫy vàng trong vài phút * Kiểm soát áp suất để cảnh báo người dùng bảo trì khi cần thiết * Phạm vi chuẩn: 0.001 ng - 1500 ng * Giới hạn phát hiện: ≤ 0.001 ng * Chế độ hydrocarbon dễ bay hơi (VHC) * Lập trình mẫu nhanh chóng * Bộ lấy mẫu tự động 70 vị trí; có thể mở rộng hơn 70 mẫu  1. **Thông số kỹ thuật:**  * Nguyên tắc: Hấp thu nguyên tử với phân hủy nhiệt * Nguồn sáng: Đèn thủy ngân áp suất thấp * Điều khiển thiết bị: Hệ thống máy tính bên ngoài. * Bước sóng Hg: 253.65 nm * Đầu dò: UV được nâng cấp Photodiodes silicon * Shutter – Màn trập: Điện tử * Giới hạn phát hiện: 0.0015 ng Hg * Phạm vi làm việc: Thay đổi phạm vi tự động, Khoảng thay đổi 0.005 ng - 1500 ng Hg, khoảng mở rộng tối đa 25.000 ng Hg. * Độ lặp lại: <1.5% @ 20ng Hg * Thời gian phân tích trung bình: 5 phút * Xử lý mẫu: có thể điều chỉnh từ * Nhiệt độ sấy (° C): 50-500 * Nhiệt độ phân hủy (° C): 500-1000 * Nhiệt độ xúc tác (° C): 550-750 * Bộ hỗn hống nhiệt độ (° C): 850-950 * Thời gian sấy: 1 – 999 s * Thời gian phân hủy: 1 – 999 s * Thời gian chờ: 1 – 999 s * Furnace Thermal Control Response – Lò phản ứng kiểm soát nhiệt độ: Đo nhiệt độ thực tế * Cablibration – Hiệu chuẩn: Số lượng chuẩn: Dung dịch chuẩn hoặc CRM rắn; Min. 2 (blank & high), Max 33 * Loại mẫu: Rắn hoặc lỏng * Thể tích tiêm tối đa: 500µl (Refractory Boat), 1500 µl (Nickel Boat) * Khối lượng mẫu tối đa: 500 mg (Refractory Boat), 1500 mg (Nickel Boat) * Pre-concentration – Khả năng làm giàu mẫu: Tối đa 10 lần. * Khí mang: Oxy hoặc sấy, làm sạch khí nén * Áp suất đầu vào: 100kPa/14.5PSI * Lưu lượng: 100-400 ml/phút * Công suất tiêu thụ (W): ~400W * Công suất tiêu thụ ở chế độ chờ (W): <100W * Kích thước w/AS(mm): 470Wx 457Dx 470H * Trọng lượng: 20kg * Data – Dữ liệu * Biểu đồ hấp thụ: Tối đa 600 điểm dữ liệu * Đỉnh hấp thụ: Chiều cao hoặc diện tích * Nguồn điện: 110/220 VAC, 50/60 Hz   - **Điều kiện vận hành:**   * Nhiệt độ : 16 – 35 °C * Độ ẩm tương đối: tối đa 80% không ngưng tụ   **LỰA CHỌN THÊM:**   * Bộ lấy mẫu tự động cho máy phân tích thủy ngân Hydra II AA   Code: 117-00135-1   * Bộ kit kết nối với máy chính * Bao gồm: modul bơm (112-00109-1), one accessories kit Hydra II AA/AF autosampler (116-00131-1), one accessories kit Hydra II AA Liquid autosampler option (116-00136-1), and one E/M assembly autosampler Hydra II AA (122-00190-1)  1. **Cung cấp bao gồm:**  * Hệ thống phân tích thủy ngân Hg với một mô-đun đốt với bộ lấy mẫu tự động (112-00093-2), một bộ dụng cụ lấy mẫu Hydra-C (125 -00154-1), phần mềm DVD Envoy (810-00047 ), bộ điều khiển khí, bệ mẫu; bộ kit cho cài đặt máy; cáp giao tiếp kết nối; cáp nguồn * Bộ kit dự phòng; bao gồm: 01 bình khử trùng có đường ống (120-00060), một bình tiêm 2L (120-00417-2), một bộ phân tách G3 L/G separator (120-00430-1), one CVAAS tubing assembly (120-00516-2), one reductant tubing assembly (120-00523-1), one rinse tubing assembly (120-00524-1), one reactor tubing assembly (120-00525-1), one rinse Dr to Dr pump tubing (120-00531-1), one Hydra C lamp assembly (122-00189-1), one Nafion tubing 12in (309-00087) * Ống phản ứng cho Hydrat IIC * Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt | **01** | **Bộ** | **Káº¿t quáº£ hÃ¬nh áº£nh cho Hydra II teledyne** |  |
| **Tổng** | | | | | |  |
| **Thuế VAT 10%** | | | | | |  |
| **Tổng cộng** | | | | | |  |
| **Bằng chữ:** | | | | | | |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

1. Giá trên đã tính các khoản thuế và chi phí như: thuế nhập khẩu, vận chuyển, chuyển hàng đến Bên Mua;

GIÁ ĐÃ BAO GỒM THUẾ VAT 10%.

**2. Quy cách hàng hóa:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện

**3. Thời gian bảo hành/ Bảo trì:**

* Thiết bị mới 100%, được bảo hành 12 tháng máy chính theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* Bào trì: Miền phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ 06 tháng/ lần)

**4. Thời gian giao hàng:** Tùy thuộc thời điểm đặt hàng/ ưu tiên đơn hàng đến trước:

* Hàng không có sẵn: giao hàng trong vòng 08 – 10 tuần kể từ khi hợp đồng/ đơn hàng có hiệu lực;

**5. Địa điểm giao hàng:** PTN chủ đầu tư.

**6. Thanh toán:**

* Thanh toán: 50% sau khi ký hơp đồng – 50% còn lại trong vòng 10 ngày kế từ ngày bàn giao/ nghiệm thu/ thanh lý và xuất hóa đơn tài chính;
* Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng tiền đồng Việt Nam theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam tại từng thời điểm thanh toán.
* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700

Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn

MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**7. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)*** * ***H/p:*** *0932 664422* * ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*   [*longvietnguyenco@gmail.com*](mailto:longvietnguyenco@gmail.com) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **P. GIÁM ĐỐC**  **NGUYỄN HOÀNG LONG** |