**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: .. /…/ 20…

Số: LTN220303 /DLHCM/01

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi**  | **Anh/ Chị/ Phòng ban – bộ phận** |
|  | **QUÝ CÔNG TY (Thông tin công ty/ Đơn vị)** |
|  | **Địa chỉ:** |
|  | **Tel:**  |
|  | **Email:**  |
|  | **Dự án:**  |

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** ([www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)) xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **TE-WILBUR-2.5** | **Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 môi trường xung quanh** **Model: TE-WILBUR-2.5****Hãng sản xuất: TISCH – Mỹ****Xuất xứ: Mỹ**1. **Tính năng kỹ thuật:**
* Thiết bị lấy mẫu bụi TE-WILBUR phù hợp cho các ứng dụng lấy mẫu bụi PM10, PM2.5 trong công nghiệp, môi trường xung quanh.
* Thiết bị lấy mẫu bụi TE-WILBUR dễ dàng vận hành và triển khai lấy mẫu
* Thiết bị lấy mẫu bụi TE-WILBUR phù hợp cho các ứng dụng lấy mẫu bụi lưu lượng thấp, đáp ứng các yêu cầu của EPA.
* Thiết bị với màn hình điều khiển cảm ứng 5,7” trực quan; dễ dàng truy cập các menu, quy trình hiệu chuẩn theo bước, lựa chọn các trạng thái trên màn hình; hỗ trợ đa ngôn ngữ
* Thiết bị với bộ điều khiển bộ điều khiển logic khả trình (PLC – Programmable Logic Controller) với chương trình tải dữ liệu qua USB và phù hợp MODBUS; thể tích lưu lượng được điều khiển thông qua bộ điều khiển lưu lượng tích hợp trên bo điều khiển, có cảm biến
* Chức năng chương trình hóa lấy mẫu cho quá trình lấy mẫu theo USEPA
* Động cơ bơm DC không chổi than
1. **Thông số kỹ thuật:**
* Thông số điều khiển lưu lượng:
* Dải vận tốc lưu lượng: 0 – 25 lpm
* Bơm DC không chổi than
* Độ chính xác: ≤ ±2% tại 16.67 LPM
* Độ lặp lại: ±1% trên toàn dải (0.25LPM)
* Độ phân giải: 0.01LPM
* Cài đặt khoảng thời gian lấy mẫu theo USEPA
* Nhiệt độ vận hành: -250C đến 500C
* Cảm biến nhiệt độ bộ lọc:
* Cảm biến: PT100RTD
* Độ chính xác: ± 0,15 °C
* Độ phân giải: 0,01 °C
* Cảm biến nhiệt độ môi trường xung quanh:
* Cảm biến: PT100RTD
* Độ chính xác: ± 0,15 °C
* Độ phân giải: 0,01 °C
* Cảm biến áp suất khí quyển:
* Dải áp suất: 450 mmHg đến 1238 mmHg;
* Độ chính xác: ±10mmHg;
* Độ phân giải: 0.75mmHg
* Nguồn cấp: 120V/240V, 50/60Hz
* Công suất nguồn: 40W
* Khối lượng: 21.8kg
* Kích thước: 508mmx508mmx254mm
1. **Cung cấp bao gồm:**
* Máy chính lấy mẫu bụi PM10, PM2.5: 01 bộ
* Giá đỡ bộ lọc 47mm: 02 cái
* Hộp giấy lọc GF/A 47mm cho lấy mẫu PM10 (100 tờ/ hộp): 01 hộp *(Hãng sản xuất: Whatman – Anh; mua nhà cung cấp trong nước)*
* Hộp giấy lọc PTFE làm từ vật liệu Teflon, cho lấy mẫu bụi PM2.5 dust: 1 hộp (50 tờ/hộp) *(Hãng sản xuất: Whatman – Anh; mua nhà cung cấp trong nước)*
* Phụ kiện tiêu chuẩn cho vận hành: 01 bộ
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ
 | **01** | **Bộ** | FRM low volume ambient particulate sampler |  |
| **Tổng** |  |
| **Thuế VAT 10%** |  |
| **Tổng cộng**  |  |
| **Bằng chữ:**  |

***+++ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỚI CÁC THIẾT BỊ: GC/ GCMS/GCMSMS/ HPLC/ AMINOACID/ TOC/ AAS/ ICP/ IC/ Sắc ký điều chế/ Phân tích Hg…:***

* *Bảo hành 12 tháng (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần trong giai đoạn bảo hành);*
* *Bảo trì miền phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần);*
* *Hiệu chuẩn miễn phí 2 lần trong giai đoạn bảo hành/ bảo trì bởi công ty* ***vietCALIB® (***[***www.vietcalib.vn***](http://www.vietcalib.vn)***) / thực hiện kết hợp với giai đoạn bảo trì định kỳ miễn phí;***

 **ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

*Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.*

***CHƯA BAO GỒM*** *chi phí HIỆU CHUẨN (Hổ trợ giá gốc bởi đơn vị* ***vietCALIB®*** *khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ:* ***1900 066870 –*** *email:* ***info@vietcalib.vn****)*

1. **Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. **Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**

**2.1. Thời gian giao hàng:**

* **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **08-10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

**2.2. Địa điểm giao hàng:** Phòng thí nghiệm của Chủ đầu tư.

**2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 *(Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).*

**3. Dịch vụ sau bán hàng:**

**3.1. Bảo hành:**

* Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
* **Tại HN:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
* **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ
* **Tại Cần Thơ:** Số 275 Xuân Thuỷ, KDC Hồng Phát, P. An Bình, Q. Ninh Kiều

**3.2. Địa điểm bảo hành:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**3.3. Bảo trì:** Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**4. Thanh toán:**

**4.1. Hình thức thanh toán**: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

**4.2. Tiến độ thanh toán:** Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

**01 đợt:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi giao hàng

**Đợt 1:** 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

**4.3. Tài khoản thanh toán:**

* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
* Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
* MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**5. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |