**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: … / …/ 20…

Số: L201201 /DLHCM/01

**Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC**

**Mail:**

**Tel:**

**DỰ ÁN:**

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ**  **/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ**  **(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN**  **(VNĐ)** | |
| **1** | **Bộ lấy mẫu khí VOCs theo phương pháp hấp phụ**  **Hãng sản xuất: ESC – Mỹ**  **Nhà cung cấp: KEIKA - Mỹ**  **Xuất xứ: Mỹ** | **01** | **Bộ** |  |  | |
|  | **Bao gồm:** |  |  |  |  | |
|  | **Bộ cho lấy mẫu**  **Mã đặt hàng: V-S1**  Bao gồm:   * Hộp đựng, * Đầu lấy mẫu VOC bằng Pyrex, dài 3’, * Đệm Pyrex 3' Pyrex Liner * Bộ thủy tinh phù hợp phương pháp * Cáp lưu lượng thấp, dài 25’, * Bơm tuần hoàn lạnh, * Hộp lạnh cho 04 ống Impimger | **01** | **Bộ** | **1Bao gồm** | **Bao gồm** | |
|  | **Bộ đo khí khô kỹ thuật số, 230V**  **Mã đặt hàng: UNI-VOS-ACD**   * Bộ điều khiển UNI-VOS-ACD: là bộ điều khiển đếm thể tích lý tưởng để đo chính xác thể tich khi thực hiện các phương pháp lấy mẫu khí dòng thấp với yêu cầu tốc độ dòng mẫu từ 0.5 đến 2 lit/phút. Các chức năng điều chỉnh tốc độ dòng, các đồng hồ đo và trị số nhiệt độ trên bộ điều khiển, cùng với độ phân giải 0.01 Lít của đồng hồ đo khí khô cho phép người kiểm tra duy trì một tốc độ dòng chính xác và không đổi trong khi giám sát áp suất đồng hồ khí, và 5 nhiệt độ từ xa nhận được từ hộp lấy mẫu. | **01** | **Bộ** | **1Bao gồm** | **Bao gồm** | |
|  | Bộ ống cho hiệu chuẩn lưu lượng thấp, tại các mức lưu lượng.  Mã đặt hàng: CO-QC4-SS-Set  CO-QC4-SS-SET_web | 01 | Bộ | Bao gồm | Bao gồm | |
|  | **Bộ kết hợp mở rộng trên Bộ lấy mẫu VOCs theo phương pháp hấp phụ cho các ứng dụng:**   * **Lấy mẫu SO2** * **Lấy mẫu NH3** * **Lấy mẫu H2S**   **Model: M6-S1-V**  **Hãng sản xuất: ESC – Mỹ**  **Nhà cung cấp: KEIKA - Mỹ**  **Xuất xứ: Mỹ**  **Bao gồm:**   * Hộp đựng: 01 Cái   Code: M6-SC   * Straight PFA Union 3/8": 01 Cái   Code: TFE-SU6   * Diameter Miniature Heater 3' x 3/8": 01 Cái   Code: PRMM-03S-3/8-V   * 3' Pyrex Probe Liner with Cup: 01 Cái,   Code: PRLM-P03-06   * Handheld Probe Purge Bulb - Code: M6-PPL: 01 bộ * Hộp lạnh bằng thép không gỉ cách nhiệt: 01 Cái   Code: M6-CB   * Bộ đầu nối cáp bằng thép không gỉ: 01 Bộ   Code: UA-12   * Bộ thủy tinh đáy cầu cỡ nhỏ: 01 Bộ   Code: GSM-6B   * IMPINGER,MIDGET,MOD.,12/5,BJO: 01 Cái   Code: GP-607   * Ống chữ U: 01 Cái   Code: GP-609 | **01** | **Bộ** | **Bao gồm** | **Bao gồm** | |
| **3** | **Bộ lấy mẫu các hợp chất hữu cơ qua túi khí theo EPA18**  **Hãng sản xuất: ESC – Mỹ**  **Xuất xứ: Mỹ**    **Bao gồm:**  **Hê lấy mẫu khí qua túi Tedlar kèm thùng chứa túi khi trong suốt: 01 Bộ**  Code: BSS-010-V 10   * Bơm hút mẫu   1   * **Bộ cần và ống lấy mẫu khí có chưa túi khí Tedlar: 01 Bộ** Code: BSS-PRA * **Túi Tedlar 10L với van kiểu Roberts: 05 Cái** Code: B1218 | **01** | **Bộ** |  |  | |
|  | **Phí dịch vụ đào tạo lý thuyết, quy trình lấy mẫu thực tế tại ống khói; bởi đội ngũ kỹ thuật Việt Nguyễn có kinh nghiệm nhiều năm về lấy mẫu ống khói:**    **Nội dung đào tạo chỉ tiêu:**   * Chỉ tiêu lấy bụi theo EPA 5 * Chỉ tiêu Lấy mẫu H2SO4 theo US EPA Method 8 * Chỉ tiêu Lấy mẫu Kim loại As; Pb, Cd,Cu, Zn, Ni, Mn, Cr, Sb, Se, Co, Ba, Be, Ag, Tl theo US EPA Method 29 * Chỉ tiêu bụi PM10 theo EPA 201A * Chỉ tiêu lấy VOC theo phương pháp hấp thụ * Chỉ tiêu lấy SO2 * Chỉ tiêu lấy lấy mẫu NH3 theo JIS K 0099:2004 * Chỉ tiêu lấy VOC method EPA 18   **Địa chỉ thực hiện: theo thoả thuận**  **Dự kiến thời gian: 05 ngày**  **Noted: Ống khói khách hàng sẽ liên hệ chuẩn bị cho nhà cung cấp thiết bị.** | **01** | **Gói** |  |  | |
| **Tổng** | | | | | |  | |
| **Thuế VAT 10%** | | | | | | **Bao gồm** | |
| **Tổng cộng** | | | | | |  | |
| **Bằng chữ:** | | | | | | | |

**ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

*Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì tại Vĩnh Phúc.*

1. **Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất
2. **Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**

**2.1. Thời gian giao hàng:** Trong vòng **08 - 12 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng và nhận thanh toán đợt 1

**2.2. Địa điểm giao hàng:** Phòng thí nghiệm tại chủ đầu tư.

**2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 *(Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).*

**3. Dịch vụ sau bán hàng:**

**3.1. Bảo hành:**

* Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:**
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp. HCM

Tel: 028.66 570570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại HN:** Số 138 Đ. Phúc Diễn, P. Xuân Phương, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 024. 32 009276 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

* **Tại Đà Nẵng:** Số 59 Đ. Phạm Tư, P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng

Tel: 023.66 566570 – Mail: [service@vietnguyenco.vn](mailto:service@vietnguyenco.vn) – Hotline: 0888. 663300

**3.2. Địa điểm bảo hành:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**3.3. Bảo trì:** Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**4. Thanh toán:**

**4.1. Hình thức thanh toán**: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

**4.2. Tiến độ thanh toán:** Thanh toán làm 2 đợt

**Đợt 1:** **50%** giá trị hợp đồng trong vòng **10 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng

**Đợt 2:** **50%** giá trị hợp đồng còn lại trong vòng **10 ngày**, kể từ ngày bàn giao lắp đặt, nghiệm thu và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

**4.3. Tài khoản thanh toán:**

* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
* Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
* MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**5. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày kể từ ngày ghi trên;

**Rất mong được sự xem xét và ủng hộ của Quý khách hàng!**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:**   * ***Nguyễn Đức Chí (Mr)*** * ***H/p:*** *0399733538* * ***Tel:*** *(028).66 570570 | (024).85871871* * ***Fax:*** *(028). 35 951053* * ***Mail:***[*chi@vietnguyenco.vn*](mailto:chi@vietnguyenco.vn) | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN**  **GIÁM ĐỐC**  (Ký tên, đóng dấu) |