**BẢNG BÁO GIÁ**

Ngày: .. /…/ 20…

Số: LTN220303 /DLHCM/01

|  |  |
| --- | --- |
| **Kính gửi**  | **Anh/ Chị/ Phòng ban – bộ phận** |
|  | **QUÝ CÔNG TY (Thông tin công ty/ Đơn vị)** |
|  | **Địa chỉ:** |
|  | **Tel:**  |
|  | **Email:**  |
|  | **Dự án:**  |

**Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật VIỆT NGUYỄN** ([www.vietnguyenco.vn](http://www.vietnguyenco.vn)) xin trân trọng gởi đến **Quý khách hàng** bảng báo giá các thiết bị như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã/** **Code**  | **TÊN THIẾT BỊ****/ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT** | **SL** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ****(VNĐ)** | **THÀNH TIỀN****(VNĐ)** |
| **1** | **ES 225SM-DR** | **Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg/ 0.1g (102/225g)****Model: ES 225SM-DR****Hãng sản xuất: PRECISA – Thụy Sỹ****Xuất xứ: Thụy Sỹ****1. Tính năng kỹ thuật:*** Kính chắn gió tròn dựa thiết kế vận hành bằng các đòn bẩy nhỏ ở hai bên.
* Tự động hiệu chuẩn nội bộ (Hệ thống tự hiệu chuẩn - SCS) theo tiêu chuẩn có thể được kích hoạt tự động hoặc thủ công bằng cách nhấn phím Tare liên tục
* Giao diện người dùng đồ họa lớn cho phép dễ dàng kiểm tra trực quan hoạt động số dư, dung lượng, người dùng đăng nhập, v.v.
* 04 phím mềm có thể lập trình để dễ dàng truy cập vào các phương pháp, ứng dụng hoặc chức năng người dùng định trước
* Các mô-đun có các cổng cắm dễ dàng kết nối với các tùy chọn như Bluetooth, LAN, không dây có sẵn theo tiêu chuẩn
* Kích thước nhỏ gọn, nhỏ gọn với tất cả các mô-đun điện tử được đặt trong hộp cân bằng
* Bong bóng cân bằng nằm ở phía trước của cân để cho phép xác minh nhanh chóng và dễ dàng rằng mức cân bằng trên băng ghế dự bị
* Khả năng tương thích GLP / GMP với các tính năng như chức năng đăng nhập / quản trị của người dùng, v.v. được kích hoạt thông qua hệ thống menu
* Được cung cấp đầy đủ nắp che bụi theo tiêu chuẩn để bảo vệ màn hình và phím khỏi bụi, dầu mỡ và các chất bẩn bên ngoài khác.

***Các ứng dụng:**** Đơn vị cân: g, mg, ozt, lb, tael,…
* Cân %, đếm, cân động vật, cân bằng động (DDW)
* Xác định tỷ trọng.
* Tự động kiểm tra khả năng lặp lại.

**2. Thông số kỹ thuật:*** Khả năng cân: 102 g / 225 g
* Độ đọc: 0.01 mg / 0.1 mg
* Độ lặp lại: 0.02 mg ≤ 40 g; 0.05 mg > 40 mg
* Kích thước đĩa cân: Ø 80 mm
* Class / ℮: I / 1 mg
* Thời gian phản hồi: 10 giây/ 3 giây
* Độ nhạy trôi (10–30°C) 1.5 ppm / °C
* Trọng lượng: 6.6 kg
1. **Cung cấp bao gồm:**
* Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg/ 0.1g (102/225g) kèm các phụ kiện tiêu chuẩn.
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  | ***Liên hệ*** ***để biết giá*** |
| **7** | **ES 125SM** | Cân phân tích 05 số lẻ 125 gram**Model: ES 125SM****Nhà sản xuất: Precisa – Thụy Sĩ****Xuất xứ: Thụy Sỹ**1. **Tính năng kỹ thuật**
* Cân 5 số lẻ ES 125SM Precisa với màn hình điều khiển cảm ứng dễ dàng đăng nhập các ký tự, với độ chính xác cao, tính năng hiệu xuất độc đáo, giao diện thân thiện với người sử dụng, là thiết bị lý tưởng trong lĩnh vực thí nghiệm, sản xuất, nghiên cứu, giáo dục…
* A picture containing scale, device  Description automatically generatedCân phân tích với màn hình LCD nền sáng
* Chức năng chuẩn nội SCS
* Cổng kết nối RS232 cho PC/ máy in; cổng USB (lựa chọn thêm: USB host, bluetooth, wireless….)
* Chức năng bảo vệ thiết bị với mật khẩu và bảo mật cơ học
* Chức năng cân trực tiếp và cân tham chiếu (thủ công)
* Chức năng Clock (in GLP/GMP, auto-cal….)
* Các đơn vị đo: g, mg, ozt, lb, tael…
* Chức năng cân %; đếm mẫu Piece counting; cân động vật…
* Các ngôn ngữ: English, French, German, Russian, Spanish
* Phạm vị Tare: 100% Subtractive
* Nguồn cấp: AC/DC adapter 100 – 240 VAC input, output 12 VDC
* Cân được thiết bị với cấu trúc khối nhôm đúc
* Kết nối chuẩn: RS 232, USB
* Lựa chọn thêm: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
1. **Thông số kỹ thuật**
* Chức năng tự động hiệu chuẩn SCS
* Khả năng cân: 125 g
* Độ đọc: 0.01 mg (0.00001 g)
* Khả năng cân tối thiểu: 0.00020 g
* Độ lặp lại (Std. Dev.): 0.02 mg ≤ 40g / 0.05 mg ≥ 40 g
* Độ tuyến tính: 0.03 mg
* Trôi độ nhạy sensitivity drift: (10…30°C) 1.5 ppm / °C
* Thời gian ổn định: < 8giây
* Nhiệt độ môi trường vận hành: 10°C đến 30°C tại 85% RH không đọng sương
* Môi trường tối ưu cho hiệu chuẩn tự động: 0°C đến 40°C tại 70% RH không đọng sương
* Các đơn vị đo: g, mg, GN, dwt, oz t, oz, ct, C.M., tLH, tLM, tLT, mo, t, Bht
* Các ngôn ngữ: English, French, German, Russian, Spanish
* Phạm vị Tare: 100% Subtractive
* Nguồn cấp: AC/DC adapter 100 – 240 VAC input, output 12 VDC
* Cân được thiết bị với cấu trúc khối nhôm đúc
* Hiển thị: màn hình hiển thị LCD
* Kích thước đĩa cân: 80 mm
* Kích thước bên trong buồng cân: (Diam x H) 5.5 X 9.1 in / 140 x 230 mm
* Kích thước cân (W x D x H): 9.5 x 14.2 x 13.6 inches / 240 x 360 x 345 mm
* Kết nối chuẩn: RS 232, USB
* Lựa chọn thêm: Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet
* Khối lượng: 6.6 kg
1. **Cung cấp bao gồm:**
* Cân phân tích bán vi lượng 0.01mg (125g)
* Dây cáp nguồn
* Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt
 | **01** | **Bộ** |  | ***Liên hệ*** ***để biết giá*** |

***+++ CƠ CHẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỚI CÁC THIẾT BỊ: GC/ GCMS/GCMSMS/ HPLC/ AMINOACID/ TOC/ AAS/ ICP/ IC/ Sắc ký điều chế/ Phân tích Hg…:***

* *Bảo hành 12 tháng (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần trong giai đoạn bảo hành);*
* *Bảo trì miền phí 12 tháng sau khi hết hạn bảo hành (định kỳ bảo trì 06 tháng/ lần);*
* *Hiệu chuẩn miễn phí 2 lần trong giai đoạn bảo hành/ bảo trì bởi công ty* ***vietCALIB® (***[***www.vietcalib.vn***](http://www.vietcalib.vn)***) / thực hiện kết hợp với giai đoạn bảo trì định kỳ miễn phí;***

 **ĐIỀU KIỆN THƯƠNG MẠI:**

*Giá trên đã bao gồm tiền hàng, thuế nhập khẩu, thuế VAT, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, bảo hành, bảo trì.*

***CHƯA BAO GỒM*** *chi phí HIỆU CHUẨN (Hổ trợ giá gốc bởi đơn vị* ***vietCALIB®*** *khi mua hàng từ Việt Nguyễn – Liên hệ:* ***1900 066870 –*** *email:* ***info@vietcalib.vn****)*

1. **Tiêu chuẩn và chất lượng:** Thiết bị mới 100% , nguyên đai, nguyên kiện – theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
2. **Giao hàng và cung cấp dịch vụ:**

**2.1. Thời gian giao hàng:**

* **Hàng có sẵn:** Giao hàng trong vòng **03 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.
* **Hàng không có sẵn:** Giao hàng trong vòng **08-10 tuần** kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng và bên bán nhận đủ tiền thanh toán đợt 1.

**2.2. Địa điểm giao hàng:** Phòng thí nghiệm của chủ đầu tư.

**2.3. Lắp đặt, đào tạo sử dụng:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2 *(Phòng thí nghiệm đáp ứng điều kiện lắp đặt của nhà sản xuất và người sử dụng thiết bị có chuyên môn phù hợp).*

**3. Dịch vụ sau bán hàng:**

**3.1. Bảo hành:**

* Thời gian bảo hành 12 tháng kể từ ngày bàn giao nghiệm thu (nhưng không quá 13 tháng kể từ ngày thông báo giao hàng).
* Chế độ bảo hành không áp dụng đối với những lỗi do người sử dụng gây ra, phụ kiện, đồ thuỷ tinh, vật tư tiêu hao…
* **Trung tâm Bảo hành:** | Mail: service@vietnguyenco.vn – Hotline: 0888. 663300
* **Tại HCM:** Số N36, Đường số 11 - Tân Thới Nhất 17, Khu phố 4, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12
* **Tại HN:** Tầng 1 – toà nhà Intracom , Số 33 Cầu Diễn, P. Phúc Diễn, Q. Bắc Từ Liêm
* **Tại Đà Nẵng:** Số 10 Lỗ Giáng 05, P. Hoà Xuân, Q. Cẩm Lệ
* **Tại Cần Thơ:** Số 275 Xuân Thuỷ, KDC Hồng Phát, P. An Bình, Q. Ninh Kiều

**3.2. Địa điểm bảo hành:** Tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**3.3. Bảo trì:** Theo tiêu chuẩn/khuyến cáo của hãng sản xuất, thực hiện tại địa điểm đã nêu của mục 2.2

**4. Thanh toán:**

**4.1. Hình thức thanh toán**: Chuyển khoản theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng Ngoại Thương tại thời điểm thanh toán.

**4.2. Tiến độ thanh toán:** Thanh toán theo thỏa thuận; cụ thể:

**01 đợt:** Thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng và trước khi giao hàng

**Đợt 1:** 50% giá trị hợp đồng trong vòng 07 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hoặc xác nhận đặt hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày thông báo giao hàng và trước khi giao hàng

**Đợt 2:** 50% giá trị hợp đồng còn lại trong vòng 07 ngày, kể từ ngày giao hàng, nghiệm thu thanh lý và xuất hóa đơn tài chính hợp lệ

**4.3. Tài khoản thanh toán:**

* Số tài khoản thụ hưởng: 041 0101 0022 700
* Tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải (Maritime Bank) chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
* Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Việt Nguyễn
* MST: 0 3 1 1 1 4 6 2 3 3 5

**5. Thời hạn báo giá:** Phiếu báo giá có giá trị trong vòng 20 ngày kể từ ngày ghi trên.

|  |  |
| --- | --- |
| **Mọi thông tin xin liên hệ:*** ***Nguyễn Hoàng Long (Mr.)***
* ***H/p:*** *0932 664422*
* ***Tel:*** *(028). 66 570570 – (024).32 009276*
* ***Fax:*** *(028). 35 951053*
* ***Mail:*** *long@vietnguyencov.vn*

*longvietnguyenco@gmail.com* | **CÔNG TY TNHH TMDV KT VIỆT NGUYỄN****GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH** **NGUYỄN HOÀNG LONG** |